Homematic IP Wechselrahmen – schmal #151996A0

Der schmale Homematic IP Wechselrahmen ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht die platzsparende Wandmontage von batterieversorgten Geräten mit 55er-Rahmenmaß. Homematic IP Wandthermostate oder Wandtaster finden mit der schlanken Wandhalterung sogar in engsten Nischen ihren Platz. Die praktische Halterung kann wahlweise mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband an der Wand befestigt werden. Das benötigte Montagematerial wird mitgeliefert. Neben Homematic IP Geräten passen auch batterieversorgte Geräte im 55er-Format von Homematic, MAX! und Co. in den Wechselrahmen.

**Produkteigenschaften**

1. Schlanke Wandhalterung zur platzsparenden Wandmontage von batterieversorgten Geräten im 55er-Format (z. B. Homematic IP Wandthermostat oder Homematic IP Wandtaster).
2. Geräte können einfach und ohne Werkzeug in den schmalen Wechselrahmen eingesetzt werden.
3. Flexible und einfache Montage mit doppelseitigen Klebestreifen oder mit Schrauben.
4. Montage bei geringem Platzangebot möglich.
5. Auch mit Geräten anderer Produktgruppen wie z. B. Homematic oder MAX! nutzbar.