Radio Touch mit Lautsprecher DAB+, Bluetooth B.x polarweiss glänzend

Radio Touch DAB+/Bluetooth mit Lautsprecher UP zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern mit RDS-Anzeige zur Montage in zwei Unterputz-Gerätedosen nach DIN 49073 oder Aufputz-Gehäuse. Das Set bestehend aus Radiomodul, Lautsprechermodul, Radio Aufsatz, Lautsprecher Zentralstück und ist für den Innenbereich geeignet.

Radiomodul Anschluss: Betriebsspannung, Nebenstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, 2x Lautsprecher für rechts/links, AUX IN für externe Audioquellen, Wurf-Antennenanschuss und Radio-Aufsatz Buchse für das Touch Display.

Über die Bluetooth-Verbindung werden von max. 8 mobilen Endgeräten multimediale Inhalte über das Radio/den Lautsprecher wiedergegeben (Streaming).

Lautsprechermodul: ein Lautsprecher mit vorkonfektionierten Leitung für das Radiomodul.

Radio Touch Funktionen: 6 Symbol-Tasten für Ein-/Ausschalten, Bedienungsebene zurückspringen, scrollen/Wert hoch/runter und Lautstärker +/-.

Die Symbol-Tastfunktionen oder die Display-Bedienungsfunktionen ermöglichen den Abruf von Senderspeicher (8 Sendeplätze jeweils für UKW oder DAB+), Uhrzeit-/Datumsanzeige, Wecker Funktionen, Timer/Countdown, Sprache, Beleuchtung, AUX oder Sound. Dazu werden über die Tasten die Sendersuchläufe gestartet. Das Radio verfügt über einen speziellen Hotelmode, in dem die Bedienung des Gerätes eingeschränkt ist.

Hinweis: Die notwendige Gerätedosen oder AP-Gehäuse und der Design-Rahmen sind nicht enthalten. Ein zweiter Lautsprecher und eine Wurf-Antenne (Empfehlung l = 75 cm für FM, l = 40 cm für DAB+) zur Empfangsverbesserung kann optional angeschlossen werden.

Zugehörige Serien: Berker B.3

Berker B.7

Berker S.1

Farbe: Polarweiß

Betriebsspannung: 230 - 230 V

Funk Empfangsfrequenz: 87,5 - 108,0 MHz

Abmessungen: 70.80 x 141.60 mm

Einbautiefe: 33 mm

Anschlussquerschnitt Lautsprecher: 1 - 1 mm²

Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²

Anschlussart: Mit Schraubklemmen

Anschluss: Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen

Montageart: Schraubbefestigung über Tragplatte

Einzel- und Kombinationsmontage

Funktion: Wecker mit Schlummerfunktion

Schlaf-Timer

Countdown

Lautstärkeregelung

Nebenstelleneingang: Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Fabrikat : Berker oder gleichwertig

Artikel : 30808989

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.