KNX Glastaster II Smart mit Temperatursensor, Schwarz [BE-GT2TS.02S]

Ausführung mit 6 Sensorflächen, Farbdisplay und RGB Statusanzeige.

Verwendbar als 4/6/8/12-fach Taster. Integrierter Busankoppler.

Generelle Funktionen:

· Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar

· Bis zu 12 Funktionen auf 2 oder 3 Ebenen (2x6 oder 3x4)

· Bis zu 6 Funktionen ohne Ebenenumschaltung

· Innovative Gruppensteuerung mit langem /extra langem Tastendruck

· Neue Mapping Funktion zur einfachen Funktionszuordnung

· Erweiterte Infoanzeige mit bis zu 3 Zeilen und bis zu 6 Messwerten

· Moderne Icons (ladbar).

· Großes, aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige

· Symbole und freie Texte für jede Taste/Funktion einstellbar

· Mit Temperatursensor zur Raumtemperaturmessung

· Zusätzliche Funktionen zur Temperatureinstellung u. Betriebsart

· Anzeige individueller Meldungen/Text Telegramme (1Bit/14Byte)

· Einsatz als Raumtemperaturregler mit Heizungsaktor AKH

· Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte

· Kurzer/langer Tastendruck mit 2 Objekten

· RGB Status jeder Sensorfläche einzeln je Ebene ansteuerbar

· Anzeige von Innen-/Außentemperatur und Uhrzeit

· Displayhelligkeit automatisch über Lichtsensor und Tag/Nacht Objekt

· Patschfunktion mit zusätzlichem Schaltkanal

· Empfohlene Montagehöhe: 1,50 - 1,60 m (als Bediengerät)

· Einbau in Schalterdose, Abmessungen (B x H): 92 mm x 92 mm

· Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich

· Integrierter Busankoppler, 3 Jahre Produktgarantie

Hersteller: MDT technologies GmbH

Artikelnummer: BE-GT2TS.02S

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Einheit : Stk

Artikelnr. : BE-GT2TS.02S