Radio Touch UP DAB+ Q.x polarweiss samt

Radio Touch DAB+ zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern mit RDS-Anzeige zur Montage in Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073 oder Aufputz-Gehäuse.

Radiomodul Anschluss: Betriebsspannung, Nebenstelleneingang für Ein-/Ausschaltung, 2x Lautsprecher für rechts/links, AUX IN für externe Audioquellen, Wurf-Antennenanschuss und Radio-Aufsatz Buchse für das Touch Display.

Radio Touch Funktionen: 6 Symbol-Tasten für Ein-/Ausschalten, Bedienungsebene zurückspringen, scrollen/Wert hoch/runter und Lautstärke +/-.

Die Symbol-Tastfunktionen oder die Display-Bedienungsfunktionen ermöglichen den Abruf von Senderspeicher (8 Sendeplätze jeweils für UKW oder DAB+), Uhrzeit-/Datumsanzeige, Wecker Funktionen, Timer/Countdown, Sprache, Beleuchtung, AUX oder Sound. Dazu werden über die Tasten die Sendersuchläufe gestartet. Das Radio verfügt über einen speziellen Hotelmode, in dem die Bedienung des Gerätes eingeschränkt ist.

Hinweis: Ein notwendige Lautsprecher, Gerätedosen oder AP-Gehäuse und der Design-Rahmen sind nicht enthalten. Ein zweiter Lautsprecher und eine Wurf-Antenne (Empfehlung l = 75 cm für FM, l = 40 cm für DAB+) zur Empfangsverbesserung kann optional angeschlossen werden.

Zugehörige Serien: Berker Q.1

Berker Q.3

Farbe: Polarweiß

Betriebsspannung: 230 - 230 V

Funk Empfangsfrequenz: 87,5 - 108,0 MHz

Abmessungen: 70.80 x 70.80 mm

Einbautiefe: 33 mm

Anschlussquerschnitt Lautsprecher: 1 - 1 mm²

Leiterquerschnitt: 2,50 - 2,50 mm²

Anschlussart: Mit Schraubklemmen

Anschluss: Mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen

Montageart: Schraubbefestigung über Tragplatte

Einzel- und Kombinationsmontage

Funktion: Wecker mit Schlummerfunktion

Schlaf-Timer

Countdown

Lautstärkeregelung

Nebenstelleneingang: Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung

Fabrikat : Berker oder gleichwertig

Artikel : 29846089

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.