KNX Glas LED Anzeige, Schwarz [SCN-GLED1S.01S]

Ausführung mit 12 RGB LED, Integrierter Busankoppler.

· 12 unabhängige voneinander schaltbare RGB LED

· Beschriftungsfolie zum Einschieben unter die Glasfläche

· 3 Objekte je LED

· 5 Zustände je LED einstellbar (Wert=0, Wert=1,

 2 Prioritätsobjekte, Ausfall des Objekts)

· 8 Logikblöcke mit je 8 Eingängen

· 4 Module zum Vergleichen von Telegrammen

· 2 Helligkeitsstufen

· Tag-/Nachtobjekt

· Abschaltung/Reduzierung der Helligkeit

· Anwesend/Abwesend Objekt

· Ausfallüberwachung der Objekte mit Meldeobjekt

· Meldeobjekt (z.B. Abwesend und Fenster geöffnet)

· Abmessungen (B x H): 92 mm x 92 mm

· Integrierter Busankoppler

· 3 Jahre Produktgarantie

Hersteller: MDT technologies GmbH

Artikelnummer: SCN-GLED1S.01S

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Einheit : Stk

Artikelnr. : SCN-GLED1S.01S