

Bewegungsmelder für Außenanwendungen

|  |  |
| --- | --- |
| **LUXOMAT® LC-plus 280°** |  |
| LC-plus 280 | weiß | 91008 | IP44 Klasse II |
| LC-plus 280 | braun | 91018 | IP44 Klasse II |
| LC-plus 280 | schwarz | 91028 | IP44 Klasse II |
| LC-plus 280 | Edelstahl-Optik | 91048 | IP44 Klasse II |

**ALLGEMEIN:**

* Bewegungsmelder mit 360° Unterkriechschutz für lückenlose Überwachung
* Beweglicher Kugelkopf
* Einfache Montage durch Stecksockel
* Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
* Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive!
* Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

|  |
| --- |
| Erfassungsbereich 280° (T=18°C) |
| Montagehöhe(indikativ) | Unterkriechschutz | Quer zum Melder gehen (tangential) | Frontal auf den Melder zugehen (radial) |
| 2,50 m | 2,0 m | 16,0 m | 9,0 m |

Technische Daten

* Einstellungen manuell oder mit Fernbedienung
* Netzspannung: 110-240 V AC, 50/60 Hz
* Erfassungsbereich: frontal 280°
* Schutzgrad: IP44 / Klasse II / CE

Abmessungen: L= 148 mm B= 68 mm H= 78 mm

* Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat
* Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

* Schaltleistung: 2000 W, cosϕ=1; 1000 VA, cosϕ=0,5
* Zeiteinstellungen: 15 s - 16 min oder Impuls für Gongfunktion
* Helligkeitswert: 10 - 2000 Lux

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung

|  |  |
| --- | --- |
| Optionales Zubehör für LC-plus 280 |  |
| * Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143)
 | - weiß | 92467 |
| * IR-Adapter
 | - schwarz | 92726 |
| * IR-LC-Mini
 | - grau | 92093 |
| * IR-LC-plus
 | - grau | 92095 |