

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Außenstrahler  LUXOMATIC® FLC 150/500 |  | | |
| FLC-150-140 | weiß | 91811 | IP44 Klasse I |
| FLC-150-140 | schwarz | 91831 | IP44 Klasse I |
| FLC-150-200 | weiß | 91801 | IP44 Klasse I |
| FLC-150-200 | schwarz | 91821 | IP44 Klasse I |
| FLC-500-140 | weiß | 91812 | IP44 Klasse I |
| FLC-500-140 | schwarz | 91832 | IP44 Klasse I |
| FLC-500-200 | weiß | 91802 | IP44 Klasse I |
| FLC-500-200 | schwarz | 91822 | IP44 Klasse I |

**ALLGEMEIN:**

* Halogenstrahler LUXOMATIC® FLC 150 und FLC 500 mit integriertem Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter
* Geeignet für die Montage im Freien
* Erfassungsbereich 140° oder 200°
* Dämmerungsschalter und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar
* Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben

Technische Daten

* Netzspannung: 230 V AC +/-10 %
* Erfassungsbereich: 140° oder 200°
* Schutzgrad: IP44 / Klasse I / CE
* Abmessungen FLC 150 (ca.): L = 145 mm / B = 124 mm / H = 195 mm
* Abmessungen FLC 500 (ca.): L = 160 mm / B = 184 mm / H = 242 mm
* Gehäuse: Strahler aus Aluminium-Druckguss, Bewegungsmelder aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat
* Umgebungstemperatur: -20°C – +40°C

Leuchtmittel (inklusive)

* FLC 150 R7s (78 mm) max. 120 W
* FLC 500 R7s (118 mm) max. 400 W

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

* Zeiteinstellungen: 4 s - 10 min
* Helligkeitswert: 2 - 2000 Lux

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung

Optionales Zubehör für FLC 150/500

* Fluolampe 24 W-R7s (118 mm) - weiß 33316