

Decken-Präsenzmelder mit Tageslichtauswertung

LUXOMAT® PD4-S-GH

PD4-S-GH-AP weiß Aufputz 92265 IP20 Klasse II

**ALLGEMEIN:**

* Slave-Präsenzmelder speziell für große Höhen
* Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Mastergerätes
* Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
* Mit allen Mastergeräten kompatibel, außer: PD4-M-2C-DS-DE, 11-48 V-Geräte, PD9-M-SDB, PD4-DAA4G

|  |
| --- |
| Erfassungsbereich 360° (T=18°C) |
| Montagehöhe | Quer zum Melder gehen |
| 2,00 m | L = 44 m B = 22 m |

Technische Daten

* Netzspannung: 110-240 V AC, 50/60 Hz
* Erfassungsbereich: kreisförmig, 360°
* Impulsabstand: 9 s
* Schutzgrad: IP20 / Klasse II / CE – mit optionalem Zubehör IP54 oder IP65

Abmessungen (ca.): Ø 98 x H 65 mm

* Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat
* Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C
* Slave: 230 V

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung

|  |  |
| --- | --- |
| Optionales Zubehör für PD4-S-GH |  |
| * Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90mm)
 | - weiß | 92199 |
| * Sockel IP54 für PD2- und PD4-AP
 | - weiß | 92161 |
| * Sockel IP65 für AP-Geräte
 | - weiß | 92376 |