

Decken-Bewegungsmelder

LUXOMAT® PD9-1C-GH

PD9-1C-GH-DE weiß Deckeneinbau 92934 IP20 Klasse II

**ALLGEMEIN:**

* Mini-Bewegungsmelder speziell für Hochregallager
* Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht
* Einfache Einstellung am Gerät
* Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
* Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
* Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen

|  |  |
| --- | --- |
| Erfassungsbereich 360° (T=18°C) | |
| Montagehöhe | Frontal auf den Melder zugehen |
| 5,00 m | dia. 3,00 m |
| 6,00 m | dia. 3,50 m |
| 7,00 m | dia. 4,20 m |
| 8,00 m | dia. 4,80 m |
| 9,00 m | dia. 5,40 m |
| 10,00 m | dia. 6,00 m |

Technische Daten

* Einstellungen nur manuell am Melder
* Netzspannung: 110-240 V AC, 50/60Hz
* Erfassungsbereich: kreisförmig, 360°
* Kabellänge: 45 cm (geschirmt)
* Schutzgrad: IP20 / Klasse II / CE
* Abmessungen: - Sensorkopf (ca.): Ø 45 x H 49 mm

- Leistungsteil (ca.): 165 x 24 x 24 mm (LxBxH)

* Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat
* Umgebungstemperatur: -25°C – +50°C

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

* Schaltleistung 1000 W, cosφ=1; 500 VA, cosφ=0,5
* Zeiteinstellungen: 30 s bis 30 min oder Impuls
* Helligkeitswert: 10 - 2000 Lux

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Optionales Zubehör für PD9-1C-GH |  | |
| * Abdeckringe für PD9 (Ø 36 mm) | - weiß/ anthrazit | 92238/ 92235 |
| * Abdeckringe für PD9 (Ø 45 mm) | - weiß | 92327 |