

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Decken-Bewegungsmelder |  | | |
| LUXOMAT® HF-MD1  HF-MD1 | weiß | 94401 | IP20 Klasse II |
| HF-MD1 ESL | weiß | 94417 | IP20 Klasse II |

**ALLGEMEIN:**

* Hochfrequenz-Bewegungsmelder, besonders für Unterputzeinbau und Einbau in Leuchten
* Temperaturunabhängige Detektion
* Detektion durch diverse Materialien möglich
* Reichweite, Dämmerungswert und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar

Technische Daten

* Netzspannung: 230 V AC +/-10 %
* Erfassungsbereich: kreisförmig, 360°
* Reichweite: max. Ø 0,4 - 16 m
* Schutzgrad: IP20 / Klasse II / CE Abmessungen (ca.): 101 x 42 mm (LxH)
* Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat
* Umgebungstemperatur: -15°C – +50°C

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

* Schaltleistung: 1200 W, cosφ=1
* Zeiteinstellungen:

**HF-MD1** 5 s - 15 min,

**HF-MD1 ESL** (für den Einsatz mit Leuchtstofflampen) 5 min - 15 min

* Dämmerungswert: 2 - 2000 Lux

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung