

Decken-Bewegungsmelder

LUXOMAT® HF-H-MD1 Standard

HF-H-MD1 Standard weiß 94431 IP20 Klasse II

**ALLGEMEIN:**

* Hochfrequenz-Bewegungsmelder besonders für Unterputz-Anwendungen und zum Einbau in Leuchten
* Temperaturunabhängige Detektion
* Detektion durch diverse Materialien möglich
* Reichweite, Dämmerungswert und Nachlaufzeit über DIP-Schalter einstellbar

Technische Daten

* Netzspannung: 230 V AC +/-10 %
* Erfassungsbereich: kreisförmig, 360°
* Reichweite: max. Ø 0,2 - 16 m
* Schutzgrad: IP20 / Klasse II / CE

Abmessungen (ca.): 103 x 26 mm (LxH)

* Gehäuse aus hochwertigem UV-beständigen Polycarbonat
* Umgebungstemperatur: -35°C – +70°C

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

* Schaltleistung: 1000 W, cosφ=1
* Zeiteinstellungen: 5 s - 25 min
* Dämmerungswert: 2 - 30 Lux

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung