**Kaiser erweitert seine Kompetenzen - Kaiser Connectivity, das neue Sortiment an Glasfaserprodukten**

**Spezielles Werkzeug? Fehlanzeige!**

Kaiser Connectivity bietet Produkte für die Netzebene 3 und 4. In der Netzebene 4 gibt es zwei Versionen: zum einen Produkte, bei denen wie gewohnt gespleißt wird, und zum anderen die neue E3S Connect-Serie von Kaiser.

Die Teilnehmeranschlüsse in Spleiß-Ausführung sind unbestückt, teilbestückt und spleißfertig erhältlich. Die E3S Connect-Produkte zeichnen sich durch ihre Steckerfertigkeit aus, wodurch sie ohne spezielles Fachwissen im Bereich LWL-Technik und ohne spezielle Werkzeuge verwendet werden können.

**Innere und äußere Werte**

Überlängen werden bequem in der Anschlussdose untergebracht werden, die Bauform ist kompakt und fügt sich in jeden Raum ein. Die Anschlussdosen sind passgenau für Kaiser Geräte-Verbindungsdosen geeignet.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Optik gelegt. Der AP-Anschluss mit 16 mm Aufbauhöhe und unauffälligem Design ist überall einsetzbar, ohne störend zu wirken. Die Unterputz-Anschlüsse bringen maximale Flexibilität. Durch die TDO-Bauform bieten diese Kompatibilität, auch für runde Schalterprogramme. Die Installation schnell erledigt, die Einführung der Leitungen erfolgt von der Unterseite oder der Rückseite.

**E3S Connect**

E3 – einschieben, einziehen, einblasen

S – steckbar (kein Spleißen)

Connect – verbundenes System

**Die Vorteile von Kaiser Connectivity**

• E3S Connect - kein Spezialwerkzeug, kein Spleißen

• passgenau für Kaiser Geräte-Verbindungsdosen

• UP-Anschlussdose ist kompatibel mit allen gängigen TDO-Abdeckungen, auch runde Programme

• in der Spleiß-Ausführung unbestückt, teilbestückt und spleißfertig erhältlich

• Überlängenmanagement

• Geeignet für CSS Crimp/Mini Schrumpfschlauch