Homematic IP Tischaufsteller #141743A0

Der Homematic IP Tischaufsteller dient als praktischer Halterahmen für den Betrieb von batterieversorgten Geräten im 55er-Format innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Geräte wie der Homematic IP Wandthermostat können somit ganz bequem in Bedienreichweite platziert und betrieben werden. Die werkzeuglose Montage gestaltet sich dabei denkbar einfach. Hierfür werden die Batterien aus dem jeweiligen Homematic IP Gerät entfernt, wodurch dieses direkt in den Tischaufsteller eingesteckt werden kann. Sobald die zwei benötigten LR6-Batterien (AA) in den Standfuß eingesetzt wurden, nimmt das Homematic IP Gerät wieder seinen gewohnten Dienst auf. Das höhere Gewicht der LR6-Batterien sorgt dabei für mehr Standfestigkeit und die gesteigerte Kapazität für eine Laufzeitverlängerung von bis zu 100 %. Dank des rutschhemmenden Standfußes kann der Tischaufsteller auf nahezu jeder festen Oberfläche wie beispielsweise Tischen oder Kommoden eingesetzt werden.

Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden.

**Produkteigenschaften**

1. Universeller Einsatz für den Betrieb von batterieversorgten Geräten im 55er-Format (z. B. Homematic IP Wandthermostat oder Homematic IP Wandtaster).
2. Geräte im 55er-Format können ohne Werkzeug in den Tischaufsteller montiert werden.
3. Flexibler Standort durch Batteriebetrieb und rutschhemmenden Standfuß (z. B. Regal oder Tisch).
4. Energieversorgung des eingesetzten Geräts erfolgt über LR6-Batterien, wodurch sich die Batterielaufzeit des eingesetzten Geräts verdoppeln kann.
5. Kompatibel mit allen Geräten im 55er-Format (auch anderer Produktgruppen wie z. B. Homematic, MAX! Heizungssteuerung, etc.).