LED Anzeige 55, Schwarz matt [SCN-LED5506.01]

Ausführung mit 12 RGB LED, Integrierter Busankoppler

· Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B.:

- GIRA Standard 55, E2,E22, Event, Esprit

- BERKER S1, B3, B7

- JUNG A 500, A CREATION, AS 500, A550, A FLOW

- MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure

· 12 unabhängige voneinander schaltbare RGB LEDs

· Mittiges Schriftfeld mit Deckfolie zur individuellen Beschriftung

· 3 Objekte je LED

· 4 Zustände je LED möglich (Wert=0, Wert=1,

 Prioritätsobjekt=1, Ausfall des Objekts)

· 8 Logikblöcke mit je 8 Eingängen

· 4 Module zum Vergleichen von Telegrammen

· Helligkeit in 2 Stufen einstellbar

· Tag-/Nachtobjekt

· Abschaltung/Reduzierung der Helligkeit

· Anwesend/Abwesend Objekt

· Ausfallüberwachung der Objekte mit Meldefunktion

· Objekt mit Meldefunktion (z. B. Abwesend oder Fenster geöffnet)

· Integrierter Busankoppler

· 3 Jahre Produktgarantie

Hersteller: MDT technologies GmbH

Artikelnummer: SCN-LED5506.01

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Einheit : Stk

Artikelnr. : SCN-LED5506.01