Homematic IP Heizkörperthermostat – basic #153412A2

Der Homematic IP Heizkörperthermostat – basic ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und hilft aktiv beim Energiesparen. Der smarte Regler ersetzt konventionelle Heizkörperthermostate, wodurch Energieeinsparungen von bis zu 33 % erreicht werden können.

Der Thermostat wird ohne Eingriff in das Heizungssystem und ohne Werkzeug am Heizkörper montiert und ist sofort einsatzfähig durch ein voreingestelltes Heizprofil. Über die Homematic IP App lassen sich pro Tag drei individuelle Heizprofile mit bis zu 13 Änderungen einstellen. So heizt Homematic IP bestimmte Räume nur dann, wenn wirklich Bedarf besteht. Die Einrichtung kann flexibel am Gerät selbst, per Homematic IP App (in Verbindung mit dem Homematic IP Access Point). Über die Homematic IP App können Sie auch von unterwegs jederzeit auf das Homematic IP System zugreifen.

Wer möchte, kann mit dem Homematic IP Skill für Amazon Alexa oder über Google Assistant seinen Homematic IP Heizkörperthermostat auch komfortabel über Sprachbefehle ansteuern. Richtig smart wird es in Kombination mit einem Homematic IP Fenster- und Türkontakt: Registriert dieser ein geöffnetes Fenster, wird der Heizkörper automatisch heruntergeregelt. Wird das Fenster wieder geschlossen, nimmt auch der Heizkörper seine Arbeit wieder auf.

Über die App lässt sich der Heizkörperthermostat in ein umfassendes Smart-Home-System integrieren. Die Cloud-Lösung ermöglicht zum Beispiel die Einstellung der Temperatur zu jeder Zeit von jedem Ort.

Weiterführende Produktinformationen gibt es unter [homematic-ip.com/de/energie-sparen](https://homematic-ip.com/de/energie-sparen). Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden.

**Produkteigenschaften**

1. Automatische und komfortable Regelung der Raumtemperatur durch bedarfsgerechtes Heizen, bei gleichzeitiger Energieeinsparung von Sie bis zu 33 %.
2. Ersetzt mit wenigen Handgriffen herkömmliche Heizkörperthermostate – ein Eingriff in die Heizungsanlage oder das Ablassen von Wasser ist nicht nötig.
3. Sofort einsatzfähig dank voreingestelltem Heizprofil, welches sich bei Bedarf manuell anpassen lässt (individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag).
4. Manuelle Bedienung: Temperaturänderungen und Auslösen der Boost-Funktion (schnelles Aufheizen des Heizkörpers) direkt am Gerät möglich.
5. Die Einrichtung und Steuerung des Heizkörperthermostats über die kostenlose Smartphone-App und dem gebührenfreien Cloud-Service erfordert die Anbindung an den Homematic IP Access Point. Dieses Produkt ist nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2.