Homematic IP Tasterwippe für Markenschalter – mit Pfeilen #153001A0

Die Homematic IP Tasterwippe im 55er-Format ermöglicht die Bedienung von Homematic IP und Homematic Aktoren für Markenschalter direkt am Gerät. Dank der Pfeile auf der Tasterwippe, eignet sich diese hervorragend für die Rollladen-, Markisen- oder Jalousiesteuerung. Die Montage erfolgt dabei schnell und werkzeuglos durch einfaches Aufklicken auf den Aktor. Bei Bedarf kann die Tasterwippe für Markenschalter sogar in eine Vielzahl von 55er-Wechselrahmen der führenden Markenhersteller Berker, Busch-Jaeger, ELSO, Gira, Merten, JUNG oder Kopp integriert werden.

Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden.

**Produkteigenschaften**

1. Erlaubt die direkte Bedienung von Homematic und Homematic IP Aktoren für Markenschalter.
2. Schnelle Montage durch einfaches Aufklicken auf den Aktor für Markenschalter.
3. Dank Pfeilmarkierungen eignet sich diese Tasterwippe für Markenschalter insbesondere für die Rollladen-, Markisen- oder Jalousiesteuerung.
4. Passt auch in zahlreiche 55er-Wechselrahmen von Berker, Busch-Jaeger, ELSO, Gira, Merten, JUNG, Kopp.
5. Kompatibel mit vielen Homematic und Homematic IP Aktoren für Markenschalter wie beispielsweise dem Homematic IP Rollladenaktor für Markenschalter (HmIP-BROLL).