Homematic IP Starter Set Beschattung #158143A0

Das Homematic IP Starter Set Beschattung macht den Einstieg in Ihr persönliches Smart Home besonders einfach. Das Set besteht aus einem Homematic IP Access Point, der Basisstation des Systems, sowie zwei Homematic IP Rollladenaktoren für Markenschalter und zwei Homematic IP Tasterwippen. Ihre Rollläden oder Markisen können in Verbindung mit den Homematic IP Komponenten komfortabel und intelligent per Smartphone, vollautomatisch per Zeitprofil oder wie gewohnt über die Tasterwippe gesteuert werden.

Der **Homematic IP Access Point** ist die Basisstation des Sets und verbindet Ihre angelernten Homematic IP Produkte mit der in Deutschland ansässigen Homematic IP Cloud. Somit können Sie die Homematic IP Komponenten von jedem Ort steuern – sowohl lokal in den eigenen vier Wänden, als auch per Smartphone aus der Ferne. Dabei sind eine Registrierung und das Anlegen eines Nutzerkontos zu keiner Zeit notwendig.

Die Homematic IP **Rollladenaktoren für Markenschalter** ermöglichen die automatisierte Steuerung von Rollläden und Markisen über alle gängigen Rohrmotoren. Nach der Inbetriebnahme mit automatischer Kalibrierfahrt können individuelle Zeitprofile, auch abhängig vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang, definiert werden. So werden die Rollläden beispielsweise werktags nach Sonnenaufgang, aber nicht vor 06:30 Uhr heraufgefahren.

Mit der Homematic IP **Tasterwippe für Markenschalter** im 55er-Format können die Aktoren direkt am Gerät bedient werden. Dank der Pfeile auf der Tasterwippe eignet sich diese hervorragend für die Rollladen- und Markisensteuerung. Dabei erfolgt die Montage schnell und werkzeuglos durch einfaches Aufklicken auf den Rollladenaktor.

Das Starter Set lässt sich flexibel zu einem umfassenden Smart Home erweitern. Durch die große Auswahl an Homematic IP Produkten sind zahlreiche Zusatzfunktionen, wie z. B. Wärme-, Sturm-, Regen- und Aussperrschutz, realisierbar.

**Produkteigenschaften**

1. Smarte Steuerung von Rollläden oder Markisen in Abhängigkeit von Zeitprofilen sowie Sonnenauf- und Sonnenuntergang.
2. Der Access Point verbindet die Homematic IP App mit Homematic IP Geräten und macht eine einfache Konfiguration und Bedienung über Ihr Smartphone möglich.
3. Der Rollladenaktor für Markenschalter ist kompatibel mit gängigen Rohrmotoren und ermöglicht so eine smarte Steuerung von Rollläden und Markisen.
4. Die Tasterwippe mit Pfeilen ermöglicht eine direkte Bedienung am Rollladenaktor und ist durch ein einfaches Aufklicken auf den Aktor werkzeuglos montierbar.
5. Die verschlüsselte Kommunikation ermöglicht einen sicheren Zugriff auf Ihr Smart Home – auch von unterwegs.