KNX Glas Bedienzentrale Smart mit Farbdisplay, Schwarz [BE-GBZS.01S]

Ausführung mit 6 Sensorflächen. Integrierter Busankoppler

· Großes, aktives Farbdisplay

 (automatische Helligkeitsanpassung)

· Vier Direktbedienfunktionen (z. B. Anwesend, Licht, Jalousie)

· 20 Bedienfunktionen über Menü/Schaltuhr (z.B. Dimmen/Jalousie/

 Schalten/Werte senden/Szenen/Temperatursollwerte)

· Codeschloss mit 4-6 Ziffern zur Gerätesperrung oder Alarm-Scharfschaltung

· Tages-/Wochen-/Astro-Zeitschaltuhr (20 Kanäle mit je 6 Schaltzeiten)

· Urlaubsfunktion mit Zeitraumaktivierung

· Automatische Feiertagsberechnung

· Komfortabler Raumtemperaturregler mit Temperatursensor

· Lüftungssteuerung (Hand oder Automatik)

· Anzeige von Innen-/Außentemperatur, Sollwert und Uhrzeit/Datum

· Anzeige von Statusinformationen / Meldungen(1Bit)/(14Byte)

· 6 Status LEDs unabhängig ansteuerbar

· 6 Logikblöcke mit je 4 Eingängen

· Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich

· Einbau in Schalterdose, Abmessungen (B x H): 92 mm x 92 mm

· Empf. Montagehöhe: 1,6 m, 3 Jahre Produktgarantie

Hersteller: MDT technologies GmbH

Artikelnummer: BE-GBZS.01S

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Einheit : Stk

Artikelnr. : BE-GBZS.01S