

LED Innenleuchten

LUXOMATIC® IR-RC-Adapter

IR-RC-Adapter schwarz 92726 IP20 Klasse II

**ALLGEMEIN:**

* IR-RC-Adapter für Smartphones, zur Bedienung aller infrarotfernbedienbaren B.E.G.-Melder, -Leuchten und -Dämmerungsschalter
* Kostenfreie B.E.G. App mit bedienerfreundlicher Navigation zur Installation auf dem Smartphone im jeweiligen

App-Store erhältlich

* Einstecken des geladenen Adapters in den Audio-Ausgang des Smartphones
* Laden des Adapters über Micro-USB-Kabel
* Mit integrierter Ladeanzeige

Technische Daten

* Klinkenstecker 3,5 mm / Micro-USB
* Schutzgrad: IP20 / Klasse II / CE

Abmessungen (ca.): L = 47 mm / B = 19 mm / H = 10 mm

* Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat
* Umgebungstemperatur: -20°C – +40°C

Geltende Normen: EN 60669-1, EN 60669-2-1, CE-Konformitätserklärung